Nos réf :  T/19/0362

Réf COORS : 180817-RS-2055

Concerne : Rénovation de 7 logements à la Cité Bary à CUESMES

Objet : Addendum

**Postes annulés suivant mails soumissionnaires :** en rouge dans le métré et valorisé en quantité nulle

* 06.7 et sous postes- doublon avec le poste 07.23.2a

**Postes annulés suivant addendum:** en rouge dans le métré et valorisé en quantité nulle

* 53.21.1 Chapes adhérentes à base de liant anhydrite (sulfate de calcium) remplacé par le poste 53.23.2a Chapes adhérentes à base de liant anhydrite (sulfate de calcium) -ép. 3.5 cm

**Postes au quantités modifiées : en fuchsia dans le métré et valorisé par la quantité rectifiée**

* 41.24.2a Portes d'entrée en PVC avec coupure thermique-
* 54.14.1d Enduit sur plaques de plâtre enrobées d'un carton en 1 couche (± 10 mm)
* 58.19.1y 01 Mobilier armoire pour la chaudière Hauteur 247cm
* 81.11.7b Isolant Pigmenté
* 57.8 Escaliers intérieurs-Rénovation : **la description a changé au CSC**

**Postes ajoutés : en mauve dans les documents**

* 06.23.2a02 Démolition d'éléments de fermeture et de finitions extérieures (y compris décapage)- Portes extérieures -voir poste 41.24.2a.01
* 21.36.1a Seuils en pierre suite à l’isolation de la chape en RDC
* 32.43.1a Isolation à projeter - polyuréthane (PUR) pour l’isolation des sols en RDC
* 53.23.2a Chapes flottantes à base de liant anhydrite (sulfate de calcium) – hauteur faible pour RDC

**Précision pour le poste 63.21.2a Chaleur - production -Canalisations de gaz - acier**

Contrairement à ce qui a été dit lors des visites avec Madame Lallemand**, toutes les chaudières seront reposées au même endroit que l’existant au rez-de chaussée** et pas en cave.