

Immobilière sociale ***Toit&moi*** SCRL

Rue des Edelweiss n°12 - 7011 GHLIN

Tél. : 065/47.02.01 (technique)

Tél. : 065/47.02.02 (administratif)

**CAHIER SPECIAL DES CHARGES**

**Marché de fournitures**

**‘ACHAT / VENTE DE VEHICULES DE SERVICES’**

**Cahier spécial des charges réf. F/22/0351**

Service logistique

**Cahier spécial des charges**

**Accord-cadre de fournitures**

**« ACHAT/Maintenance et reprise DE VEHICULES DE SERVICES»**

**Réf. F/22/0351**

**CLAUSES TECHNIQUES LOT 2  et Lot 3**

**CT1 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES APPLICABLES A TOUS LES VEHICULES**

**GARANTIE**

* Pour le lot 2 : 2 ans de garantie minimum. Pour le lot 3 : 1 an minimum.

**MOTEUR, PUISSANCE, CO2, POLLUTION, CONSOMMATION**

* Boite de vitesse manuelle, minimum 5 rapports
* Norme européenne « Clean Vehicle », avec minimum « Euro 6 »

**DIRECTION**

* Direction assistée

**SECURITE**

* Freins ABS et/ou ESP
* Airbags conducteur et passager avant
* Verrouillage central avec commande à distance
* Roue de secours de taille identique à celle du véhicule + kit de remplacement de roue (d’originie ou fournie par le concessionnaire)
* Triangle d’urgence
* Trousse de secours
* Tapis de sol

**DIVERS**

* **Véhicules neufs pour le lot 2 / Véhicules d’occasion pour le lot 3**
* **Carburant : essence souhaité**
* **Permis requis : B sauf impossibilité technique**
* Vitres électrique avant minimum
* Pour le lot 2 : Garantie de minimum 2 ans (constructeur ou concessionnaire). / Pour le lot 3 : Garantie de minimum 1 an
* Radio
* Housse type 1

Jeu de housses de protection pour utilitaire – universel, lavable

**CT2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPECIFIQUES**

**Type V1 – Utilitaire léger**

Modèle

* Véhicules utilitaires qui ne demandent pas de transporter de grosse charge. Type de matériel transporté : panneaux, extincteurs, outillage électrique ou manuel,…
* Simple cabine de 3 places

Dimensions

* +/- 2,5m de longueur de chargement (5 à 9m³).

Moteur/Puissance/CO2/Pollution/consommation,…

* Moteur de 2.0L maximum
* 85 KW au maximum
* Maximum 140g/km de CO2
* Faible au niveau de la consommation urbaine (- de 10L/100km)
* Essence/Diesel

Divers

* Attache remorque

**Type V2 – Utilitaire moyen**

Modèle

* Véhicules utilitaires moyen avec toit surélevé
* Simple cabine 3 places.

Dimensions

* Hauteur de charge : entre 1500 et 2000 mm
* Longueur de charge : 2500/3000 mm (5 à 9m³)
* Largeur de charge : maximum 2m

Moteur/Puissance/CO2/Pollution/consommation,…

* Essence (Diesel si pas d’essence dans la gamme)
* Moteur de 2.5L maximum
* Puissance en KW : 92 maximum
* Puissance en CV : 125 maximum
* Essence/Diesel

Divers

* Attache remorque

**Type V3 – Grand utilitaire**

Modèle

* Grand utilitaire avec une hauteur élevée afin que l’ouvrier puisse se mettre debout et longueur importante de chargement.
* Simple cabine, 3 places

Dimensions

* +/- 3,5m de chargement (12 à 20m³).
* +/- 2m de hauteur de chargement
* Entre 1,2m et 1,5m de largeur de chargement

Moteur/Puissance/CO2/Pollution/consommation,…

* Essence (Diesel si pas d’essence dans la gamme)
* Moteur de 2,5L maximum
* Puissance en KW : 92
* Puissance en CV : 125

Divers

* Attache remorque

**Type V4 – Utilitaire XL adapté type 1**

Modèle

* Véhicule adapté aux jardiniers afin que le véhicule puisse transporter les machines, tracteur,…
* Véhicule doit comporter une cabine caisse alu avec rampe alu pliable.

Dimensions

* Longueur de chargement : entre 3,5m et 4m (12 à 20m³)
* Hauteur de chargement : entre 2m et 2,5m
* Largeur de chargement : +/- 2m
* Longueur de la rampe : +/- 3m
* Largeur de la rampe : entre 700mm et 1000mm

Moteur/Puissance/CO2/Pollution/consommation,…

* Essence (Diesel si pas d’essence dans la gamme)
* Moteur de 2,5L maximum
* Puissance en KW : 92
* Puissance en CV : 125

Divers

* Attache remorque

**Type V5 – Utilitaire XL adapté type 2**

Modèle

* Véhicule destiné au menuisier. Il s’agit d’un châssis cabine caisse fermée avec hayon élévateur.
* Possibilité d’entreposer des panneaux, vitrages,…
* Simple cabine, 3 places

Dimensions

* Longueur de chargement (caisse alu) : +/- 4m (12 à 20m³).
* Hauteur de chargement (caisse alu) : entre 2m 2,20m
* Largeur de chargement (caisse alu) : entre 2m et 2,20m
* Hayon élévateur en lieu et place des portes arrière

Moteur/Puissance/CO2/Pollution/consommation,…

* Essence (Diesel si pas d’essence dans la gamme)
* Moteur de 2,5L maximum
* Puissance en KW : 92
* Puissance en CV : 125

Sécurité et protection

* Système de roue jumelée
* Essieu av renforcé – charge maximum de 1850kg
* Feux de sécurité sur hayon

Divers

* Attache remorque

**Type V6 – Utilitaire XXL**

Modèle

* Véhicule destiné aux couvreurs pouvant supporter des poids importants (tuyaux grandes longueur, échelles,…).
* Véhicules comprenant un compartiment fermé pour l’outillage
* Ce véhicule doit comporter une structure porte-échelle et avancée au-dessus de la cabine en acier galvanisé.

Dimensions

* Longueur de la benne : entre 3,5m et 4m (12 à 20m³).
* Largeur de la benne : +/- 2m
* Longueur du box (outillage) : entre 1m et 1,5m
* Largeur du box : +/- 2m
* Hauteur du box : entre 1,3m et 1,5m
* Longueur totale inférieur à 8m

Moteur/Puissance/CO2/Pollution/consommation,…

* Essence (Diesel si pas d’essence dans la gamme)
* Moteur de 2,5L maximum
* Puissance en KW : 92
* Puissance en CV : 125

Sécurité et protection

* Système de roue jumelée
* Essieu av renforcé – charge maximum de 1850kg
* Les signalisations réglementaires

Divers

* Attache remorque

**CT4. CONTRATS DE MAINTENANCE – couverture souhaitée – Uniquement pour le lot 2**

* Assistance sur la route 24h/24 - 7j/7 en Europe, dépannage/remorquage vers le garage le plus proche ou au choix du client (dans une limite de 20 km) en cas de : panne, accident, vol, perte ou enfermement des clés, panne ou erreur de carburant, crevaison ou bris de glace avec le véhicule de remplacement de 30j
* les entretiens préconisés par le constructeur
* le remplacement ou remise en état des pièces d'usure,
* un kilométrage jusqu'à 150 000 km (10.000 km estimé annuel par véhicule)
* Souhaité : Véhicule de remplacement (même catégorie) si immobilisation au garage ou pendant l'entretien
* Préparation et Passage au Contrôle Technique
* Pour tous les véhicules
* Les lieux où se dérouleront la maintenance devront être accessibles endéans les 30 minutes
* Remplacement de pneus (4 saisons).

**CT5. REPRISE DES VEHICULES DU POUVOIR ADJUDICATEUR**

Descriptif des véhicules en annexe (carte d’identité, kilométrages, historique accidents,…)

Un prix sera remis sur base de cette inventaire étant sonné l’âge et l’état des véhicules, il s’agit d’une prime de reprise. Une visite peut éventuellement être programmée.

Les véhicules seront repris dès que la décision de commander un nouveau véhicule destiné au même besoin sera effectuée durant une période de 4 ans.

Le prix offert sera valable durant la durée du marché.

Lors de la vente, nous remettrons à l’attributaire, le certificat d’immatriculation + certificat de conformité + une clé au minimum.